# HLDS v170 LBA CPU/MMIO trace proof

stem=gdr8050l_0l23_v170_lba_cpu_trace
config=emutests\gdr8050l_0l23_v170_lba_cpu_trace\gdr8050l_0l23_v170_lba_cpu_trace.config.json
trace_csv=D:\vscode-workspace\xbox-dvd-tools-v2\scripts\toolchain\mn103s_emu_trace_v17\emutests\gdr8050l_0l23_v170_lba_cpu_trace\gdr8050l_0l23_v170_lba_cpu_trace.trace.csv
emulator_returncode=0
proof_json=emutests\gdr8050l_0l23_v170_lba_cpu_trace\gdr8050l_0l23_v170_lba_cpu_trace.lba_trace_proof.json
proof_md=emutests\gdr8050l_0l23_v170_lba_cpu_trace\gdr8050l_0l23_v170_lba_cpu_trace.lba_trace_proof.md

This is an offline firmware evidence run. It does not start iSCSI and does not use Windows. It is intended to prove whether the firmware path actually parses READ CDB LBA bytes and updates/submits LBA/window state, rather than relying on the high-level bridge sidecar mapping.
