DVSM-D5812シリーズ ファームウェアのアップデート
DVSM-D5812シリーズ ファームウェアのアップデート
DVSM-D5812シリーズ用のアップデータをダウンロードし、コンピューターのハードディスク上にファイルを展開したあと、下記の手順に従って操作してください。
ご注意
・Windows 2000、Windows XPをご使用の場合は、Administrator権限のユーザー、または「コンピュータの管理者」のアカウントでログオンして操作してください。
・「B'sCLiP」などのパケットライティングソフトウェアをインストールしている場合、パケットライティングソフトウェアを先にアンインストールするかシステムへの常駐を解除してください
。
・IAA（Intel Application Accelerator）をインストールしている場合、先にアンインストールしてください。アンインストールは「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」から行うことができます。
※IAA（Intel Application Accelerator）に関しては、こちらのページ
（
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/iaa/index.htm
）をご参照ください。
・Intel Ultra ATA Storage Driver をインストールしている場合、先にアンインストールしてください。アンインストールは
「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」から行うことができます。
※
Intel Ultra ATA
Storage Driver に関しては、こちらのページ（
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/storagedrivers/ultraATA/index.htm
）をご参照ください。
1
ドライブにディスクが入っている場合は、ディスクを取り出す。
2
起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合は、すべて終了する。
3
アップデート用フォルダ中の「4120A117.exe」をダブルクリックする。
次のダイアログボックスが表示されます。
4
対象ドライブを指定し、[更新]をクリックするとアップデートが開始されます。（約３分間）
ご注意
ファームウェアのアップデート中は、ドライブやコンピューターの電源を切らないでください。また、ドライブやインターフェースケーブル、コンピューターのキーボードに触れないでください。
アップデートに失敗したり、ドライブが使用できなくなったりするおそれがあります。
アップグレードが正常終了すると、次のダイアログボックスが表示されます。
5
[再起動]をクリックしてください。再起動後、DVSM-D5812シリーズ を使用することができるようになります。
※
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
その他、各社名及び各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。
