BR-H816シリーズ ファームウェアのアップデート
BR-H816シリーズ ファームウェアのアップデート
BR-H816シリーズ用のアップデータをダウンロードし、パソコンのハードディスク上にファイルを展開したあと、下記の手順に従って操作してください。
ご注意
・Administrator権限のユーザー、または「コンピュータの管理者」のアカウントでログオンして操作してください。
・「CyberLink社InstantBurn」「Roxio(Sonic)社Drag-to-Disc」「Sonic社製DLA」「BHA社製B'sCLiP」などのパケットライティングソフトウェアをインストールしている場合、パケットライティングソフトウェアを先にアンインストールするかシステムへの常駐を解除してください
。
1
ドライブにディスクが入っている場合は、ディスクを取り出す。
2
起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合は、すべて終了する。
作業中のファイルは保存して終了する。
3
アップデート用フォルダ中の「buffalo_el02-05_bh08ns20_090330.exe」をダブルクリックする。
次のダイアログボックスが表示されます。
4
アップグレード実行の確認ダイアログボックスが現れます。[更新]または、［終了］をクリックしてください。
5
[更新]を選択すると、ファームウェアのアップデートが始まります。
ご注意
ファームウェアのアップデート中は、ドライブやパソコンの電源を切らないでください。また、ドライブやインターフェースケーブル、パソコンのキーボードに触れないでください。
アップデートに失敗したり、ドライブが使用できなくなったりするおそれがあります。
6
アップデートプログラムが完了すると、「正常終了しました。」と表示されます。
パソコンの再起動、もしくは一度パソコン、ドライブの電源をOFFにしてください。
[再起動]をクリックするとパソコンが自動的に再起動します。後で再起動する場合は［終了］を選択してください。
ファームウェアのバージョンアップは成功しました。パソコンを再起動してから製品をご使用ください。
外付製品「BR-H816SU2」のAUTO電源切替スイッチをMANUALモードで使用の場合はパソコンを終了させ、BR-H816SU2の電源スイッチを一度OFFにして下さい。
その後は通常通りにご使用いただけます。
※
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
その他、各社名及び各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。
