## DVSM-D5812シリーズ ファームウェアのアップデート

DVSM-D5812シリーズ用のアップデータをダウンロードし、コンピューターのハードディスク上にファイルを展開したあと、下記の手順に従って操作してください。
ご注意
・Windows 2000、Windows XPをご使用の場合は、Administrator権限のユーザー、または「コンピュータの管理者」のアカウントでログオンして操作してください。
・「B'sCLiP」などのパケットライティングソフトウェアをインストールしている場合、パケットライティングソフトウェアを先にアンインストールするかシステムへの常駐を解除してください 。
・IAA（Intel Application Accelerator）をインストールしている場合、先にアンインストールしてください。アンインストールは「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」から行うことができます。
※IAA（Intel Application Accelerator）に関しては、こちらのページ（http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/iaa/index.htm）をご参照ください。
・Intel Ultra ATA Storage Driver をインストールしている場合、先にアンインストールしてください。アンインストールは「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」から行うことができます。
※Intel Ultra ATA Storage Driver に関しては、こちらのページ（http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/storagedrivers/ultraATA/index.htm）をご参照ください。

1 | ドライブにディスクが入っている場合は、ディスクを取り出す。

2 | 起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合は、すべて終了する。

3 | アップデート用フォルダ中の「4120A117.exe」をダブルクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

4 | 対象ドライブを指定し、[更新]をクリックするとアップデートが開始されます。（約３分間）

ご注意
ファームウェアのアップデート中は、ドライブやコンピューターの電源を切らないでください。また、ドライブやインターフェースケーブル、コンピューターのキーボードに触れないでください。 アップデートに失敗したり、ドライブが使用できなくなったりするおそれがあります。
アップグレードが正常終了すると、次のダイアログボックスが表示されます。

5 | [再起動]をクリックしてください。再起動後、DVSM-D5812シリーズ を使用することができるようになります。

※ | Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 その他、各社名及び各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。